마. 아산신도시 중점경관관리구역 경관체크리스트

관리원칙 . 변화감있는 신도시 스카이라인 계획

1

관리 대상	주요 조망점에서 가시화되는 도시 스카이라인 축 (조망점 - 축 : 봉강교 - 곡교천 수변경관 스카이라인축, 배방근린공원 - 도시특화 스카이라인축, 배방근린공원 - 국도21호 도시 스카이라인축)

구분	지침 내용	반영	미반영	해당 없음
주요 조망점에서 가시되는 도시 실루엣의 변화감있는 스카이라인 계획
	▢ 주요 조망점에서 조망되는 스카이라인의 간선가로, 산림녹지, 하천 등을 향한 통경축 확보
	▢ 조망축을 중심으로 내고외저형의 변화감 있는 스카이라인 계획
산림에서 수변을 향한 단계적 도시 층고 계획
	▢ 박스형 건축형태를 지양하고 가로나 수변, 녹지 방향으로 단계적 층고를 계획하여 시각적 압박감 완화
랜드마크가 되는 고층형 건축물의 옥탑부 경관 특화
	▢ 랜드마크 초고층 건축물, 고층아파트 단지의 옥탑부는 형태, 재료, 조명의 경관 특화 계획

관리원칙 . 자연친화적인 저탄소 녹색신도시 경관 조성

2

관리 대상	중점경관관리구역 전 구역 내 -건축물

구분	지침 내용	반영	미반영	해당 없음
하천-산림녹지를 연결하는 보행/자전거 네트워크
	▢ 배방근린공원, 도시 내 공원, 가로변 녹지축이 곡교천, 매곡천, 천안천과 단절되지 않도록 가로 내 보행, 자전거, 녹지 네트워크 연결
	▢ 보행자, 자전거이용자의 주야간 안전성을 확보하도록 보행로, 자전거로 내 장애물이 없도록 하고 충분한 야간 조도를 확보하도록 계획
저탄소 녹색도시를 조성하는 친환경 건축경관 계획
	▢ 구릉지 입지 시 원지형 경사도를 유지하여 옹벽발생을 최소화 - 옹벽, 단차가 불가피하게 발생 시 법면녹화, 조경화단 등으로 식생경관 복원
	▢ 단지계획 시 녹색교통계획, 탄소흡수효과가 높은 수종 식재, 바람길 조성 등 계획
	▢ 건축물 계획 시 국토해양부 <건축물의 에너지절약 설계기준> 적용을 권장
자연성을 증대시키는 오픈스페이스 마련
	▢ 건축물 외부공간, 공개공지에는 친환경적 오픈스페이스를 마련하고 보행가로와 연결되는 공간은 연속성있는 가로수종을 식재하여 보행자를 위한 휴먼스케일의 공공의 녹지형 휴식공간 마련