[ 공공 건축물 ] 경관체크리스트
관리요소	가이드라인	반영	미반영	해당 없음
배치	대지 경계선에서 건축선은 공공성과 개방감을 확보하기 위하여 충분히 이격
	주차장이나 서비스 공간은 주진입부와 분리하여 잘 보이지 않는 곳에 배치
	주요 도로에서 주출입구 접근동선은 바닥마감재 또는 조경요소를 활용하여 보차 분리공간 확보하고, 적절한 마감 계획
외관	역할과 기능에 맞는 창의적 디자인 권장
	친근감 있는 형태를 만들거나 휴먼스케일을 고려하여 벽면 분절
	단절감이 형성될 수 있는 좌우 대칭형 입면 적용 지양
부속시설	보관시설, 기계실 등 건축부속물의 경우 외부에서 보이지 않도록 설치
	친환경에너지 사용 권장
건축물 녹화	산지나 구릉지 등 높은 곳에서 내려다 볼 경우 공원과 연계될 수 있도록 건축물 녹화 고려
	설치방향 및 주변 환경을 고려하여 식물을 선택하고 식재하도록 계획
외부공간	공공건축물 전면에 진입광장의 설치 권장 - 진입광장과 보행로와의 사이에는 담장 및 휀스 설치를 하지 않으며 조경 및 가로시설물로 대체 - 커뮤니티 시설과 공공업무시설 배치 시 커뮤니티 시설을 가로에 인접하게 배치
	건축선 후퇴부에 휴식, 모임, 문화공간 등의 가로형 커뮤니티 공간 조성
	친수공간과 녹음공간 설치 권장
	보행로는 미끄럽지 않은 재질로 평탄하게 마감하고 보행장애가 없도록 계획
	수목이나 시설물은 시야가 차단되지 않도록 설치하고, 보행로의 모든 구간을 연속되게 관찰 가능하도록 CCTV 설치
	주차장에서 주출입구 접근 시 바닥마감재 및 조경요소를 활용하여 장애인 및 유모차 이용자를 고려한 보행접근로 계획
	주차장 바닥 및 보행로는 투수성 확보 및 먼지저감이 가능한 친환경 재료 적용
재질□색채	자연소재 및 이미지의 친환경적인 재질 및 색채 도입
	원색, 형광색 등 채도가 높은 색채 적용 지양
야간경관	안전한 야간환경 조성을 위해 사각지대 없는 조명 및 방범시설 설치
	아산시 야간경관가이드라인 준수