[ 교량 ] 경관체크리스트
구분	가이드라인	반영	미반영	해당 없음
일반 사항	교량이 설치되는 지형과 지역의 특성과 어우러지는 교량 형식을 선정
	과도한 디자인을 억제하고 간결하고 슬림한 디자인으로 주변환경에 순응하도록 조성
	교량 주변 이용자의 조망특성을 고려하여 개방감있는 교량디자인을 연출
	교량의 상부거더와 교각은 자연스럽게 연결되도록 미려하게 디자인하도록 함
	교량의 조형요소 부착을 지양하고, 조형요소 적용시 간결하고 일체감 있는 디자인을 권장
	교량에 설치되는 방음벽시설은 주변경관을 고려하여 투과성 재료를 통해 조망확보를 고려
	교량이 설치되는 지역(도시, 수변, 산지, 평야)에 따라 미관을 고려한 색채 계획 연출
	교량에 야간조명 설치 시 과도한 조명기구 설치를 지양하고 간결한 야간조명 연출 권장
21번국도, 39번국도 (산림자연가로)	[기본방향] 자연친화적인 순응형 디자인이 적용된 가로경관 연출
	형하고가 낮고 폐쇄감이 드는 교량은 거더돌출부의 음영효과를 통해 슬림한 이미지를 연출
	교량의 거더입면에 투톤 색채 적용 및 재료분할 등을 통해 시각적 분절 연출
	녹지 식재를 통한 삭막한 경관을 유발하는 교대부는 차폐 유도
	시각적 위압감이 발생할 경우 자연느낌의 거푸집 또는 마감재 부착으로 삭막한 경관 해소
43번국도 (첨단미디어가로)	[기본방향] 아산의 첨단 도시이미지를 반영하고 테마로 지정하여 첨단 가로경관 연출
	무광메탈소재 등 첨단이미지를 나타낼 수 있는 재료를 사용하여 구조물 입면 마감 사용
34번국도, 39번국도 (물류허브가로)	[기본방향] 아산항으로 향하는 수출·물류의 상징 이미지를 나타내는 가로경관 연출
	조망되는 교량 구조물 입면의 수출·물류의 상징인 해양의 물결을 모티브한 입면패턴 권장

_계속 < 교량>
구분	가이드라인	반영	미반영	해당 없음
곡교천로, 21번국도 (예술문화가로)	[기본방향] 아산의 예술적 이미지를 강조하는 입면 및 요소를 활용한 디자인 도입
	교량구조물의 삭막하고 단조로운 이미지 개선을 위해 상징적인 색을 적용한 예술경관 연출
	아산을 상징하는 문양 및 이미지를 모티브로 색의 적절한 대비와 선과 면 등으로 구성된 패턴을 활용하여 추상적 회화 이미지 연출
	구조물 설계시 조형미가 돋보이는 공법을 적용
	교량의 상부구조물은 조형미가 돋보이도록 경관 연출
	주조색 및 보조색은 원색, 형광색 등 채도가 높은 색채 계획 지양 (건축물 강조를 위한 강조색은 경관심의 허용여부에 따라 부분적으로 사용)
	아산시 색채가이드라인 준수
45번국도 (역사문화가로)	[기본방향] 아산의 역사이미지를 테마로 지정하여 정체성이 드러나는 상징적 가로 연출
	교량 교대부에 특화 연출을 하는 경우 거푸집을 활용하여 조소적인 디자인 연출 권장
	거대구조물로 형성되는 교량 교각은 넓은 면적을 활용한 회화적 입면 연출 권장
	교량 거더부는 역사적 이미지를 부각하고 자연경관과의 조화를 고려하여 무채색 계열 적용